**Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обязанности** | **Оклад** | **Требования** | **Условия** |
| 1. Выполнять работы на распределительных щитах, расположенных на территории Учреждения, с полным их отключением от напряжения, производить монтаж и подключать к электрической сети осветительные приборы (выключатели, штепсельные розетки, светильники и т.п.), выполнять работы по оперативным переключениям в электроустановках: выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.2. Замерять нагрузку электрооборудования, установленного в Учреждении.3. Производить монтаж, демонтаж ремонт и замену электрических проводов и коммутационных аппаратов.4. Изготавливать и устанавливать необходимые конструкции из стали и других металлов под электроприборы.5. Проверять, подтягивать и зачищать контактные соединения в щитовых сборках.6. Осуществлять разборку, ремонт и сборку электроприборов в подразделениях Учреждения.7. Осуществлять разборку, ремонт, сборку с зачисткой подгоревших контактов, щеток (или их смену) магнитных пускателей.8. Устанавливать, заменять предохранители и рубильники, автоматы, устройства защитного отключения, распределительных коробок и щитков.9. Ремонтировать силовые щиты и щиты освещения со схемой до восьми групп.10. Осуществлять частичную разборку асинхронных электродвигателей мощностью до 50 кВт и производить очистку, и замену щеток в них.11. Обслуживать систему заземления и выравнивания потенциалов.12. Смазывать подшипники скольжения электродвигателей.13. Проверять и заменять магнитные пускатели АВР.14. Осуществлять регулировку контактов на одновременное включение и отключение рубильников и разъединителей.15. Производить окраску наружных частей щитов и оборудования.16.При выполнении своих должностных обязанностей использовать индивидуальные средства защиты.17. Проходить обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.18. Бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за сохранность такого имущества. 19. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения, трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии, требований противопожарной, противоаварийной безопасности.20. Точно и в срок выполнять указания и поручения непосредственного руководителя, вышестоящих руководителей.21. При необходимости по направлению Учреждения и за счет средств Учреждения повышать квалификацию по профилю деятельности (не реже чем раз в год).22. На период своего временного отсутствия (командировка, отпуск и т.п.) передавать все материалы и информацию, необходимые для исполнения должностных обязанностей, работнику, временно исполняющему обязанности отсутствующего Работника.23. Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и по требованию отчитываться перед руководителем структурного подразделения о результатах своей работы. | от 23 700 | На должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования принимается лицо старше 18 лет со средним или средним профессиональным образованием, специальной подготовкой по установленной программе, прошедшее медицинскую комиссию и признанный годным для работ в действующих электроустановках до 1000 В. | Работа на территории Работодателя. |